Prosjektbeskrivelse Støtte til passivhus og lavenergibygg.

Mal for prosjektbeskrivelse.

Mal for sluttrapportering.

(Eksempel i kursiv: Prosjektdata med budsjettall og andre opplysninger er fiktive)

Prosjektnavn: Prosjektbeskrivelse for Lykkebo Borettslag, Småvik

1	Hoveddata

Prosjektnavn	:	Lykkebo Borettslag
Byggets adresse	:	0000 Småvik
Byggkategori	:	Boligblokker
Antall boligenheter (eventuelt)	:	14 leiligheter i passivhus boligblokk
Bruksareal, BRA	:
Oppvarmet BRA, passivhus	:	1120 m²

Søkerfirma/foretak	:	Boligbygg AS
Adresse	:
Organisasjonsnummer	:
Kontonummer	:
Ansvarlig kontaktperson i søkerfirma E-post ansvarlig kontaktperson	: :	Person med signaturrett for foretaket

Prosjektansvarlig E-post prosjektansvarlig	: :	Leder for det aktuelle prosjektet

Navn på person som utarbeider søknad E-post søkerperson	: :	Fylles ut når søknad er utarbeidet av innleid konsulent

1.1	Kostnader

Kroner	Kroner /m² oppvarmet BRA
Total byggekostnad Totale bygge- og planleggingskostnader for prosjektet med gitt energiambisjon.	30 000 000	26 800
÷ Referansekostnad Totale bygge- og planleggingskostnader for prosjektet med gitt referanse. Referanse ny bygg: Teknisk forskrift Referanse rehabilitering: Nødvendige rehab uten energitiltak	27 700 000	24 700
= Merkostnad Samlet tilleggskostnad fra referanse opp til gitt energiambisjon. Ny bygg: Energirelatert netto tilleggsinvestering fra teknisk forskrift. Rehabilitering: Energirelaterte netto tilleggskostnader fra tilstand før rehabilitering til tilstand etter.	2 300 000	2 050

Alle beløp ekskl. mva

1.2	Energiresultat

Redusert energi beregnes som differansen mellom referansetilstand og energiambisjon. Referansetilstand er angitt i vedlegg 1.

kWh/år Totalt	kWh/ m² år - spesifikt
Energibehov, referanse	128 800	115 (tabell)
÷ Energibehov, etter tiltak	88 200	79
= Redusert energi	40 600	36

2	Sammendrag

(Sammendraget skal inneholde overordnet informasjon om prosjektet og skal også brukes i søknadsskjemaet: soknad.enova.no)

Eksempel:

Det søkes støtte til oppføring av 14 leiligheter med standard som passivhus. Boligene bygges som 4 blokker i Småvik. Solfangere benyttes til delvis oppvarming av tappevannet og elektrisitet dekker resten av varmebehovet. Leilighetene er fordelt på 3, 4 og 5 roms og varierer i størrelse fra 50m² til 95m². Totalt areal er 1120 m² og totale byggekostnader er beregnet til 30 MNOK. Merkostnaden for økt energistandard i forhold til kravene i Teknisk forskrift er beregnet til 2,3 MNOK.

Søkende foretak er Boligbygg AS som skal bygge og selge boligene. Planlagt byggestart er september 2012.

3	Beskrivelse av prosjektet

(Prosjektet beskrives slik det er planlagt ved søknadstidspunktet. Dersom det gis tilsagn om støtte, vil teksten under kapittel 3 kunne legges ut på Enovas nettsted.

3.1	Lokalisering, bygningstype, areal

Lokalisering, bygningstype, areal, byggestart og planlagt ferdigstillelse.

Boligbygg AS bygger 14 passivhus blokkleiligheter i Småvik. Blokka ligger vestvendt, noe som gir mye lys, lite sjenanse fra nabolaget og god kontakt med naturen. Leilighetene er fordelt på 3-, 4- og 5-roms og varierer i størrelse fra 50 m² til 95 m². Gjennomsnittlig leilighetsstørrelse er 80 m². Det er lagt stor vekt på universell utforming og alle leilighetene har livsløpsstandard, heis til boligetasjen og innendørs parkeringsanlegg. Også i utearealene er det tatt ekstra hensyn til dem som trenger enkel fremkommelighet. Det er blant annet lagt opp til ledelinjer langs fortau og på den åpne piazzaen, slik at alle skal kunne bruke utearealene. Boligene ferdigstilles høsten 2013.

3.2.	Bygningskonstruksjon

Beskrivelse av vegger, tak, gulv på grunn, vinduer, u-verdier, kuldebro, tetthet etc.

Eventuelle avvik fra kravnivå i NS 3700/Prosjektrapport 42, skal angis (3.5)

Det er gjort tiltak i omtrent hele konstruksjonen for å oppnå energimålene. Kuldebroer er redusert ved å isolere inn betongkonstruksjonene og redusere gjennomføringer til et minimum. Vinduene er av typen NorDan N-tech 3 lags vindu med argongass, isolerende avstandslister og isolert karm. U-verdien er 0,7-0,8 W/m²K. Ytterdører og balkongdører holder seg også under en U-verdi på ca 1,0 W/m²K. Yttervegger/langvegger består av dobbeltvegg- konstruksjon med 350 mm isolasjon. Gavlvegger har 400 mm isolasjon. Yttertak består av I-profil bjelker bygget som luftet åstak med 500 mm isolasjon. Gulv mot grunn har 350 mm isolasjon på kultlag med 100 mm påstøp. Det er brukt dobbel vindtetting med tape i alle skjøter for å minimere luftlekkasjer.

3.3	Tekniske system

Tekniske system – beskrivelse av ventilasjonssystem, varmesystem, styringssystem med mer.

Eventuelle avvik fra kravnivå i NS 3700/NS3701, skal angis (3.5)

Alle leilighetene får balansert ventilasjon med høyeffektiv roterende varmegjenvinner. Virkningsgrad på ca. 80 % og spesifikk vifteeffekt: SFP < 1,5 kW/(m3/s).

Det er tilrettelagt for ”inne-ute” brytere som setter boligen i ”hvilemodus” når man er ute. Denne kobler ut unødvendige strømkretser når det ikke er behov for disse.

Alle passivhusleilighetene får to solfangere hver på taket som primært gir varmtvann, men som også dekker noe av gulvvarme på bad, og varme til en radiator i stuen.

Lavenergiboligene har elektrisk VV bereder, varmekabler på bad og en panelovn i stuen på ca. 1000 W. Bygningene ligger godt solvent som vil bidra til gode lys- og solforhold. Sammen med gode vinduer vil dette også bidra til deler av oppvarmingen.

3.4	Energibruk

Beregninger skal gjøres ihht siste versjon av NS 3031 og NS 3700/NS 3701 for netto energibehov og levert energi.

Oppvarmingsbehovet er under 15 kWh/ m²år som er ett av kravene i NS 3700 (Beliggenhet: Småvik). Netto energibehov leiligheter er beregnet til 79 kWh/ m²år.

Beregning er gjort med simuleringsprogrammet SIMIEN.

Levert energi er på 63 kWh/ m²år (kun elektrisitet), der solfangerne dekker ca. 50 % av tappevannsbehovet.

3.5	Oppfyllelse av kravspesifikasjon

For boligbygninger (NS 3700)

Ivaretatt	Kommentar
Ja	Nei
Kravnivå varmetapstall	X
Kravnivå oppvarmingsbehov	X
Krav til energiforsyning	X
Minstekrav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall	X

For yrkesbygg (NS3701)

Ivaretatt	Kommentar
Ja	Nei
Kravnivå varmetapstall
Kravnivå oppvarmingsbehov
Kravnivå kjølebehov
Minstekrav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall

3.6	Merkostnader

Tabell fylles ut så detaljert som mulig. Oppdateres med mer nøyaktige tall i forbindelse med sluttrapportering.

KOMPONENT/ BYGNINGSDAL	KOSTNAD REF Kr/ m2, eks mva	MERKOSTNADER Kr/ m2, eks mva	MENGDE m2, m3, etc.	KOMMENTAR TILTAK
BYGNINGSMESSIGE TILTAK
Yttervegg	U-verdi=
Yttertak	U-verdi=
Gulv	U-verdi=
Vinduer	U-verdi=
Ytterdører	U-verdi=
Kuldebroeliminering	Kuldebroverdi: Vurderte tiltak:
Tetthet	Lekkasjetall: Vurderte tiltak:
TEKNISKE TILTAK
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner
SFP-faktor vent.anlegg
Behovsstyring (VAV)
Oppvarmingssystem
Reduserte kostnader pga. forenklet oppvarmingssystem
Kjølesystem
Belysningssystem
Lokal fornybar energy
PLANLEGGING/KVALITETSSIKRING
Prosjektspesifikk opplæring
Ekstra prosjektering
Ekstra kvalitetssikring
Evt. andre tiltak
SUM MERKOSTNAD	2050

4	Annen dokumentasjon

Presentasjon av søkerfirma/foretak	:	Om foretaket og foretakets virksomhet.
Organisering av prosjektet	:	kontraktsform, kontroll og kvalitetssikring.
Prosjektledelse Arkitekt Rådgivende ing. elektroteknikk Rådgivende ing. VVS Rådgivende ing. Byggteknikk Spesialrådgiver energi/FoU	: : : : : :

4.1	Fremdrift

Prosjektstart	:
Byggestart	:
Ferdig bygg	:
Sluttrapport til Enova	:

Prosjektperiode er beregnet til 2 år fra planlegging av prosjektet startet i januar 2012. Byggestart er planlagt til september 2012. Alle boenheter er planlagt solgt innen august 2012. Planlagt ferdigstillelse er november 2013. Sluttrapport til Enova vil bli sendt innen desember 2013.

VEDLEGG 1

Referanseverdier for netto energibehov før oppgradering

Bygningskategori	Alder/energiytelsesnivå
-1949	1950-1968	1969-1986	1987-1996	1997-2006	2007-2010	2010-
Småhus	247,5	175,7	148,1	131,2	130,4	135,0	130,0
Boligblokk	217,9	197,9	111,2	110,0	120,0	120,0	115,0
Barnehage	436,9	395,5	369,7	263,4	205,8	159,7	131,4
Kontorbygg	276,5	270,9	286,8	250,5	204,3	167,1	136,3
Skolebygg	291,8	272,8	284,4	240,4	192,2	143,0	111,1
Universitet- og høgskolebygg	270,0	254,8	309,4	272,9	223,9	181,2	143,7
Sykehus	314,7	299,8	417,6	464,8	400,9	333,9	254,8
Sykehjem	330,6	311,9	354,4	386,5	317,2	247,6	189,0
Hoteller	330,9	312,1	370,8	364,8	307,0	248,1	195,5
Idrettsbygg	418,0	387,6	428,8	306,4	253,3	191,9	163,3
Forretningsbygg	277,6	262,6	299,0	407,1	342,8	280,8	209,9
Kulturbygg	310,1	289,1	301,6	278,7	232,6	185,2	150,0
Lett industri, verksteder	403,4	373,8	437,2	296,9	241,2	194,7	163,5

Alle tall er årlig kWh/m2 oppvarmet areal (BRA)